**TUGAS 4 TM**

1. Pertama tama sistem standarisasi mengukur kekerasan dipergunakan skala kekerasan mohs, yang merupakan spesifikasi 10 macam mineral standard sesuai dengan kekerasannya.
2. Al2SiO4(F,OH)2
3. H = Beban (P)

Luas permukaan kurve yang ditimbulkan

1. Pengujian kekerasan ini mempergunakan piramida bujur sangkar dari intan sebagai penguji
2. Bekas yang ditimbulkan berbentuk geometris yang sama, dan ketelitian hasil tidak terpengaruh kedalaman

NAMA OKTARIO MUFTI YUDHA

KELAS XTP2B

NO 26

NIS 7188